TABELLA COMPARATIVA TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E S.C.A.
Guida di controllo integrata per CILA, SCIA, Permesso di Costruire e Agibilità
	Portale Italia Edilizia  |  Modulistica Tecnico-Operativa Professionale
Modello editabile e conforme alla normativa vigente. Personalizzare i campi tra parentesi quadre o compilare le tabelle operative.



1. Quadro Sinottico Titoli Abilitativi Edilizi
	Titolo Edilizio
	Interventi Tipici
	Documenti e Allegati Obbligatori
	Tempistiche & Deposito

	CILA
(Art. 6-bis D.P.R. 380/01)
	Manutenzione straordinaria leggera, restauro leggero, redistribuzione spazi interni senza alterazione struttura/volumi.
	• Relazione Tecnica Asseverata
• Elaborati Grafici (Stato Att./Sovrapp./Progetto)
• Ricevuta Diritti Segreteria & DURC
• Atto di proprietà / delega
	Efficacia immediata alla presentazione. Nessun silenzio assenso necessario.

	SCIA
(Art. 22 D.P.R. 380/01)
	Manutenzione straordinaria pesante, interventi strutturali, restauro conservativo, varianti a PdC non essenziali.
	• Relazione Asseverata + Calcoli Strutturali (se applicabile)
• Pareri Preventivi (ASL, VVF, Paesaggistica)
• Progetto Impianti (DM 37/08) & Notifica ASL
	Inizio lavori immediato. Il Comune ha 30 giorni per verifiche e blocco/prescrizioni.

	Permesso di Costruire
(Art. 10 D.P.R. 380/01)
	Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ampliamenti volumetrici significativi, ristrutturazione pesante.
	• Progetto architettonico ed esecutivo completo
• Relazione energetica Legge 10/91
• Aut. Paesaggistica/Ambientale/Sismica completa
• Computo e Calcolo Contributo Costruzione
	Rilascio entro 60-90 gg dall'istanza. Lavori da iniziare entro 1 anno e finire entro 3 anni.

	SCA - Agibilità
(Art. 24 D.P.R. 380/01)
	Segnalazione Certificata Agibilità post-intervento edilizio o nuova costruzione.
	• Attestazione D.L. su sicurezza/igiene/risparmio en.
• Accatastamento/Variazione Catastale
• Collaudo Statico / DICH. CONFORMITÀ IMPIANTI
• Certificato di Collaudo Finale DL
	Presentazione entro 15 gg dalla fine lavori. Sanzioni per ritardata presentazione.



2. Checklist di Controllo Integrata S.C.A. (Agibilità)
	Esito
	Documento Richiesto per Agibilità
	Note di Verifica

	[   ]
	Certificato di Collaudo Statico (o dichiarazione di regolare esecuzione ex art. 67)
	Depositato presso il Genio Civile

	[   ]
	Dichiarazioni di Conformità degli impianti (DM 37/08) + allegati obbligatori
	Elettrico, Idrico, Gas, Riscaldamento

	[   ]
	Attestato di Prestazione Energetica (APE) finale post-intervento
	Registrato nel catasto energetico

	[   ]
	Ricevuta dell'avvenuta variazione catastale (Docfa) o accatastamento
	Verificare corrispondenza mappe

	[   ]
	Dichiarazione barriere architettoniche (L. 13/89 e D.P.R. 380/01)
	Conformità accessibilità/visitabilità

	[   ]
	Documentazione avvenuta prosciugatura muri e salubrità ambienti
	Asseverazione della D.L.







